**Załącznik nr 8 do PPU**

**WYPRAWKA DO KONTRAKTU**

**W RAMACH UMOWY Nr DT/II/…../…..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyprawka z opisem** | **Wymagana liczba** | **Termin dostarczenia** |
| 1. | Silnik trakcyjny (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2 SOPZ). | 1 szt. | W terminie odbioru technicznego końcowego pierwszego pojazdu |
| 2. | Sprzęg czołowy automatyczny z osłoną (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3.4 SOPZ). | 1 szt. |
| 3. | Zgarniacz torowy (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3.5 SOPZ). | 1 szt. |
| 4. | Stopień wysuwany górny (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3.10 SOPZ). | 1 szt. |
| 5. | Stopień wysuwany dolny (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3.11 SOPZ). | 1 szt. |
| 6. | Wyłącznik szybki (zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 9.2 SOPZ). | 1 szt. |
| 7. | Pantograf(zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 9.6 SOPZ). | 2 szt. |
| 8. | Płaty drzwi odskokowo-przesuwnych (z szybami) | 1 komplet |
| 9. | Napęd drzwi odskokowo-przesuwnych | 1 komplet |
| 10. | Szyba czołowa (kabina maszynisty)  | 2 szt. |
| 11. | Szyby lamp zewnętrznych reflektora prawego, lewego i górnego | 1 komplet |
| 12. | Elementy czoła pojazdu wykonane z laminatu (jeśli występują) | 1 komplet |
| 13. | Podłokietnik fotela pasażerskiego | 5 szt. lewy/ 5 szt. prawy |
| 14. | Stolik podokienny zintegrowany ze śmietniczką | 5 szt. |
| 15. | Stanowisko stacjonarne do odczytu i przeglądania zdarzeń z systemu monitoringu. W skład stanowiska wchodzą co najmniej: laptop wraz z torbą, stacja dokująca, odpowiednie oprogramowanie, przewody. | 1 komplet |
| 16. | Laptop serwisowy wraz z torbą do jego przechowywania oraz wszystkie programy komputerowe niezbędne w procesie obsługi, rejestrowania parametrów jazdy, utrzymania i diagnostyki ezt wraz z licencjami na ich bezterminowe użytkowanie. Licencje muszą być dostarczone dla wszystkich programów zainstalowanych w notebooku stanowiącym wyposażenie ezt. | 1 komplet |
| 17. | Tablica pamiątkowa projektu dofinansowanego z funduszu Polski Ład: Fundusz inwestycji strategicznych zgodnie ze wzorem określonym na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674 oraz z poniższą specyfikacją:1) Rozmiar podkładu plexi/szkło o grubości 3 mm: 72 x 60 cm2) Rozstaw dystansów: 64 cm (na szerokość) , 52 cm (na wysokość)3) Rozmiar tablicy pamiątkowej: 59,4 x 42 cm (format A2) 4) Tablica pamiątkowa wykonana z PCV o grubości ok. 3-5 mmTreść tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym. Przykład istniejących tablic:N:\dt-ii\Sławek\DT-II\Dostawa 48WE 10 szt\Promocja\PA072133.JPG | 1 szt. |
| 18. | Tablety do wykonywania czynności kontrolnych, zdawczo-odbiorczych, przeglądania dokumentacji technicznej, o następujących parametrach: przekątna ekranu min. 10”, rozdzielczość min. 1920 x 1200 px, łączność WiFi, Pojemność dysku min. 32 GB, aparat fotograficzny tylny min. 8 Mpix, wzmocniony pokrowiec. | 4 szt. | W terminie 30 dni po podpisaniu umowy |